|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Апраксинский вестник***  Общественно — политическая газета  учредитель: Совет депутатов Апраксинского сельского поселения  Костромского муниципального района Костромской области   |  | | --- | | Газета выходит                                             № 29 среда 07 октября 2020 года  с 1 июля 2006 года                                                           Газета выходит 3 раза в месяц |  |  |  | | --- | --- | |  | Памятка  по эксплуатации печного отопления |   При эксплуатации печного отопления запрещается:  - Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор над ними.  - Располагать топливо и другие горючие вещества, материалы на предтопочном листе.  - Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости.  - Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.  - Перекаливать печи.  - Закрывать дымоход до полного сгорания топлива в печи.  Берегите жилище от пожара!  Пик «печных» пожаров приходится именно на отопительный сезон, на период холодов. Квартиросъемщики и домовладельцы за летний период теряют навыки в обращении с отопительными приборами, забывают о мерах предосторожности. Да и само печное оборудование со временем приходит в негодность.  Необходимо помнить, что в печи ценится, не только хорошая тяга и теплоотдача, экономичность и эстетические качества, но и безопасность.  Периодически проверяйте печи!  - Проверьте высоту дымовых труб, чтобы они были выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристроенных зданий;  - Проверьте и выполните разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям не менее 0,5 метра, а отступку от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра;  - Своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;  - Проверяйте состояние предтопочного листа. Если его нет, то перед топочной дверцей на полу из горючих материалов прибейте металлический лист размером не менее 0,5х0,7 метра;  - Побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;  - Периодически очищайте дымоходы и печи от сажи – не реже одного раза в три месяца;  - Высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой.  ЗВОНИТЬ ПРИ ПОЖАРЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 01  ИЛИ С МОБИЛЬНОГО, ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ – 010 ИЛИ 112  C:\Users\User\Desktop\Коронавирус\¦¬TА¦-¦-¦¬¦¬¦-.jpg   |  | | --- | | Общественно-политическая газета учреждена Советом депутатов Апраксинского сельского поселения  Зарегистрированный первый номер от 06.07.06 г., тираж 10 экз. Адрес издательства п.Апраксино,  ул.Молодёжная,дом 18. Тел.643-243 | |