|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Апраксинский вестник***Общественно — политическая газетаучредитель: Совет депутатов Апраксинского сельского поселенияКостромского муниципального района Костромской области

|  |
| --- |
| Газета выходит                                             № 29 среда 07 октября 2020 годас 1 июля 2006 года                                                           Газета выходит 3 раза в месяц |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Памяткапо эксплуатации печного отопления |

При эксплуатации печного отопления запрещается:- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор над ними.- Располагать топливо и другие горючие вещества, материалы на предтопочном листе.- Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости.- Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.- Перекаливать печи.- Закрывать дымоход до полного сгорания топлива в печи.Берегите жилище от пожара!Пик «печных» пожаров приходится именно на отопительный сезон, на период холодов. Квартиросъемщики и домовладельцы за летний период теряют навыки в обращении с отопительными приборами, забывают о мерах предосторожности. Да и само печное оборудование со временем приходит в негодность.Необходимо помнить, что в печи ценится, не только хорошая тяга и теплоотдача, экономичность и эстетические качества, но и безопасность.Периодически проверяйте печи!- Проверьте высоту дымовых труб, чтобы они были выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристроенных зданий;- Проверьте и выполните разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям не менее 0,5 метра, а отступку от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра;- Своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;- Проверяйте состояние предтопочного листа. Если его нет, то перед топочной дверцей на полу из горючих материалов прибейте металлический лист размером не менее 0,5х0,7 метра;- Побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;- Периодически очищайте дымоходы и печи от сажи – не реже одного раза в три месяца;- Высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой.ЗВОНИТЬ ПРИ ПОЖАРЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 01ИЛИ С МОБИЛЬНОГО, ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ – 010 ИЛИ 112C:\Users\User\Desktop\Коронавирус\¦¬TА¦-¦-¦¬¦¬¦-.jpg

|  |
| --- |
| Общественно-политическая газета учреждена Советом депутатов Апраксинского сельского поселенияЗарегистрированный первый номер от 06.07.06 г., тираж 10 экз. Адрес издательства п.Апраксино,ул.Молодёжная,дом 18. Тел.643-243 |

 |